Marcações efetuadas em leitores hikivision não estão subindo para a base como Acesso Permitido quando equipamento está em off line

